Разрешение на использование паролей после перепрошивки

TARE-3-TARE-6-3-6-8-TARE

Смена дискреты

3-9-7-TARE-1-TARE-5-TARE is 5g

3-9-7-TARE-1-TARE-2-TARE is 2g

3-9-7-TARE-1-TARE-1-TARE is 1g

Включение функции «ТАРА»

TARE-3-TARE-1-5-1-8-TARE

Перенос десятичной точки в цене

3-9-7-TARE-2-5-TARE is 0.00

3-9-7-TARE-1-5-TARE is 0.0

3-9-7-TARE-5-TARE is 0